



示波器





零输入和零状态

